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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Настоящий отчет содержит данные, полученные в ходе исследования рынка систем утепления фасадов, проведенного компанией «Строительная информация» в июне-июле 2016 года. В ходе исследования решали следующие задачи:

· Производители штукатурных систем, продукция которых представлена на рынке России, описание предлагаемого ассортимента;

· Анализ цен на штукатурные системы, цены на системы в комплектации и на отдельные компоненты систем (клеевые и штукатурные смеси);

· Оценки емкости и динамики рынка штукатурных систем (СФТК) в натуральных показателях – кв.метры утепленных фасадов;

· Оценка долей рынка штукатурных фасадов крупнейших поставщиков. Оценка долей в сегментах систем на разных утеплителях (мин.вата, пенополистирол);

· Оценка рынка СФТК в стоимостном выражении; 
· Динамика рынка СФТК в 2010-2015 гг., первом полугодии 2016 г., прогноз на 2016-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении);

· Сегментация рынка по типу зданий (жилое строительство - новое и реконструкция, нежилые здания, промышленные объекты и т.д.). Оценки емкости и динамики сегментов в 2012-2015 гг. по типу зданий;

· Оценки емкости рынка штукатурных фасадов в 2010-2015 гг. по федеральным округам, 

· Подробное описание рынков Москвы и С-Петербурга (емкость и динамика рынка 2010-2018, доли рынка в 2014-2015 г.);

· Оценка рынка материалов для штукатурных фасадных систем в тоннаже (объемы производства материалов для сертифицированных систем и объем выпуска клеев для теплоизоляционных материалов производителями ССС, не имеющими Технического свидетельства на фасадную систему);

· Характеристика строительной деятельности в России. Жилое и нежилое строительство в 2010-2015 гг. Прогноз на 2016-2017 гг.
Методы исследования:

Для описания ассортимента штукатурных фасадных систем и их компонентов запрошены сведения у всех производителей систем и их основных компонентов, чья продукция представлена на рынке. 

Цены на системы и компоненты получены  у компаний – производителей и у официальных дилеров.

Оценки емкости, потенциала, долей рынка рассчитаны на основе детальных интервью с игроками данного рынка. Кроме того, используются уже имеющиеся в нашем распоряжении данные. При отсутствии прямых данных от компаний об объемах монтажа систем теплоизоляции оценка проводится на основании интервью с экспертами и строительными компаниями, устанавливавшими системы конкретной марки.

Для оценки объемов выпуска материалов для фасадных систем также используются данные, полученные в ходе ежегодного исследования рынка сухих строительных смесей РФ.

Данные об объемах строительства приводятся по официальной статистике (Росстат).

Работа выполнена сотрудниками компании:

Скороходова Наталья, исполнительный директор
Смекалина Елена маркетолог

1. СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДА ШТУКАТУРНОГО ТИПА

В таблицах ниже приведены сведения о компаниях, предлагающих систему теплоизоляции фасада класса СФТК
 или штукатурного («мокрого») типа. 
При оценке объемов были учтены компании, подтверждающие наличие комплексной фасадной системы:

· документально - получение российского Техническое свидетельство
 (далее ТС) на систему теплоизоляции фасада (получавшие хотя бы раз данный документ, что свидетельствует о проведенных в свое время стандартных испытаний на совместное использование предлагаемых фасадных материалов);

· документально - наличие сертификатов на фасадную систему европейского образца (например, у материалов, поставляемых из Польши);
· осуществление полного цикла работ по монтажу систем теплоизоляции фасада с использованием материалов своей торговой марки.

Объемы производства материалов для теплоизоляции фасадов производителями ССС, которые не разрабатывали документацию на фасадную систему и выпускают только отдельные компоненты для фасадной системы (монтажный клей для теплоизоляционных плит) подсчитаны  отдельно. 

Как правило, компания, разработавшая систему утепления, производит часть компонентов этой системы. В отношении систем «мокрого» типа это, обычно, клеевые и штукатурные составы. Среди производителей теплоизоляционных материалов можно отметить компанию  Rockwool, сертифицировавшую собственную систему Rockfasade. Разработку собственных фасадных систем анонсировали еще несколько производителей теплоизоляционных материалов («Пеноплэкс» в 2008 г., «Теплекс» в 2012 г.). Однако доведены до реального применения эти проекты не были. 
Под маркой «Кнауф» выпускаются сухие строительные смеси для фасадной системы и пенополистирольные плиты. Предприятия концерна «Сен-Гобен» производят сухие смеси, готовые штукатурные составы, а также теплоизоляционные плиты из стекловолокна и каменной ваты  (ТМ Isover
) для систем теплоизоляции. 

В 2015 году на рынке России была представлена продукция 43 компании, имеющей Техническое свидетельство на систему теплоизоляции фасада. Всего, по нашим данным,  на рынке была представлена продукция 51 производителя. 
В таблице 1-2 приведены компании, поставляющие  материалы для фасадных систем, которые не имеют ТС на фасадную систему.

Продукция нескольких производителей (Alpol, Kosbud, Atlas, Profit) представлена только в Калининградской области – поставки из Польши и Литвы. Эти зарубежные компании имеют сертификаты либо польского, либо европейского образца (ETA-10/0432).

Помимо перечисленных компаний материалы для утепления фасада (клеевые и армирующие смеси для теплоизоляционных материалов), как мы уже отметили, предлагает еще ряд производителей сухих строительных смесей. Поскольку эти материалы не продвигаются как система теплоизоляции, информацию об этих продуктах мы не приводим в списке системных компаний.

В 2015 г. Технические свидетельства на систему теплоизоляции фасадов штукатурного типа получили:

· «Драймикс» Саратов, фасадные системы Техно-Берг. Клей для теплоизоляционных материалов выпускали ранее;
·  «Саратов-Волга сухие смеси» фасадная система Organit. Клей для теплоизоляционных материалов выпускали ранее;

· «Мапеи». Системы Мапетерм;

· «Селена Восток». Представительство Группы Selena (монтажные пены, герметики, клеи). Фасадные системы TYTAN EOS (Польша);

· Swiss Gross Швейцария (ИП Дружков, Челябинск);
· «Акродекор» ТД Красноярск, фасадная система Акродекор-К;

·  «Хенкель Баутехник» система Ceresit ЗИМА. Монтаж системы при температуре до -10оС
Монтажный клей для теплоизоляции в 2015 году появился в ассортименте компании «Старатели». 
Таблица 1‑1  Производители систем теплоизоляции фасада штукатурного типа, представленных на рынке в 2015 г., имеющие ТС

	№
	Системодержатель
	Название системы
	Тип утеплителя
	Стаж на рынке с

	Примечание

	1. 
	
	
	Минеральная вата
	Пенопо-листирол
	
	

	2. 
	Bolix (Польша)
	Bolix
	+
	+
	2000 г.
	Польские материалы. Монтажом не занимаются. Основной объем установки в СПб выполняет компания  «КВС»



	3. 
	Deutsche Amphibolin-Werke (DAW) (Германия) / 

«ДАВ-Руссланд» (Россия)
	Caparol – А / Capatect
	+
	+
	1992 г.
	Работу  в России осуществляет компания «ДАВ-Руссланд» (ранее ООО «Капарол»). Монтаж систем не выполняют. В сентябре 2009 года запущен завод по выпуску ССС в п. Малино, Ступинский р-н Московской области
Цементная и полимерная системы. Варианты систем Capatect Classiс, Long Life и Carbon. Capatect Carbon - ударостойкая система с полимерными армирующими составами усиленными углеродным волокном, что позволяет применять темные и интенсивные цвета. 
Член ассоциации Анфас.

	4. 
	
	Caparol – В / Capatect
	
	
	
	

	5. 
	
	alsecco - basic
	
	+
	1992 г.
	Российское подразделение компании Alsecco вошло в состав компании «Капарол» (в н.в. «Дав-Руссланд») в 2012 г. Торговая марка Alsecco сохранена

	6. 
	
	alsecco - ecomin
	+
	
	
	

	7. 
	Henkel (Германия) / «Хенкель Баутехник» (Россия)
	Ceresit VWS
	
	+
	1998 г.
	Работают по всей России. Заводы по выпуску  ССС – Московская обл., Челябинск, Ставропольский край, Ульяновская обл., Новосибирск, 

Цементная система. Представлен полиуретановый клей для пенополистирола. 

Член ассоциации Анфас
Продукция сертифицирована СТО ТК 465 «Строительство». В 2014 году получили ТС

	8. 
	
	Ceresit WM
	+
	
	
	

	9. 
	Kreisel Technika Budowlana (Польша) / «Крайзель Рус» (Москва)
	Kreisel Turbo - S
	
	+
	2004 г.
	Монтажом не занимаются. Ранее материалы поставлялись из Польши. В августе 2009 запущен завод  в г. Воскресенск (Московская обл.) 

	10. 
	
	Kreisel Turbo - W
	+
	
	
	

	11. 
	Mapei SpA (Италия / Мапеи (Россия)
	Мапетерм
	+
	+
	2014 г.
	ТС на фасадную систему получено в 2015 г. Запущена в производство новая линейка материалов. Заводы в Московской обл. и Свердловской обл.

	12. 
	STO AG (Германия) /

«СТО» (Россия)
	STO Therm Classic
	
	+
	1997 г.
	В 2002 г ISPO GmbH слилась с STO AG с сохранением торговых марок ISPO. В 2007 году образовано представительство в Москве -  «СТО». 

С 2012 года часть материалов выпускается в РФ на заводе «Стомикс-Орел», часть импортируется из Германии.

	
	
	STO Therm Mineral
	+
	
	
	

	
	
	STO Therm Vario
	
	+
	
	

	13. 
	Stomix s.r.o. (Чехия) /

«Стомикс Орел» (Россия)
	Stomix Therm alfa
	
	+
	2001 г.
	Система разработана Stomix s.r.o. (Чехия). В России работает завод «Стомикс-Орел». В 2011 году чешская компания Stomix вошла в группу компаний STO. На заводе в Орле выпускаются сухие смеси марок Stomix и STO.

Система Pur с использованием полиуретанового клея. 
Представлены варианты систем для утепления сборных щитовых домов и деревянных конструкций. 
Система с использованием двухслойных армированных плит.

	1. 
	
	Stomix Therm beta
	+
	
	
	

	
	
	Stomix Therm Pur
	
	+
	
	

	
	
	Stomix Therm Prima
	
	+
	
	

	14. 
	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH (Австрия)
	Baumit Fassolit EPS
	
	+
	1997 г.
	Разработчик Baumit (Австрия). Официальный представитель компания «Баумит» (Санкт-Петербург). Летом 2011 г.был запущен  завод по выпуску сухих смесей  в Ленинградской обл. 

	15. 
	
	Baumit  Fassolit Mineral
	+
	
	
	

	16. 
	«Авангардстройматериалы», ООО (Калининград)
	Тепло-Авангард К
	+
	+
	1998 г.
	Основной объем работ выполняется в Калининграде. Есть компании предлагающие установку систем в Москве и С-Петербурге

	17. 
	«Акродекор ТД» (Красноярск)
	Акродекор-Т
	+
	+
	2015 г.
	Производитель ЛКМ И ССС. ТС на фасадную систему получено в 2015 г.

	18. 
	«Бергауф Строительные технологии» (Екатеринбург)
	Bergauf /Бергауф
	+
	+
	2011 г.
	ТС на фасадную систему получено в 2011 г., запущена в производство новая линейка материалов.

Один из крупнейших производителей общестроительных ССС. 

	19. 
	«Битекс» (Екатеринбург)
	BITEX
	+
	+
	2008 г.
	Торговая марка немецкой компании GERMAN-BITEX DIS TIC LTD STI, работающей на рынке лакокрасочных материалов. В РФ  заводы в Московской обл., Екатеринбурге, Ростове-на-Дону.
ТС на систему под маркой Bitex получено в 2008г. Часть материалов поставляется из Польши. 

	20. 
	«Боларс» (Москва)
	Боларс СУФ на основе  ППС
	
	+
	2007 г.
	Производитель широкого ассортимента сухих строительных смесей и лакокрасочных материалов. 
Предлагается третий вариант системы – использование штукатурки EasyWall (содержит легкий наполнитель) в качестве теплоизоляционного слоя с последующим нанесением базовой и декоративной штукатурки.

	21. 
	
	Боларс СУФ на основе минваты
	+
	
	
	

	22. 
	«Бауколор» (Москва, ранее «Инбау»)
	Bau-Color A2
	+
	
	1997 г.
	Выпуск материалов под заказ на российских предприятиях. Исходно немецкая марка продуктов.
Работают по всей России через представителей.

	2. 
	
	Bau-Color B1
	
	+
	
	

	23. 
	«Драймикс» (Саратов)
	Техно-Берг
	+
	+
	2015 г.
	Производитель сухих строительных смесей. ТС на фасадную систему получено в 2015 г. Клей для теплоизоляции выпускался и ранее.

	24. 
	«Интермир» (Челябинск)
	In-Tech
	+
	+
	
	ТС на фасадную систему получено вВ 2011 г.  Производят широкий ассортимент ССС.

	25. 
	«ИнтерТрейд» (Нижний Новгород)
	Holzer Therm
	+
	+
	2015 г.
	ТС на фасадную систему получено в 2015 г. Производитель лакокрасочных материалов и ССС.

	26. 
	ИП Дружков, (Челябинск) / Swiss Gross (Швейцария)
	Swiss Gross
	+
	+
	2015 г.
	Система швейцарской фирмы Swiss Gross. Поставки импортных материалов

	27. 
	«Квик-микс» (Германия)
	LOBATHERM P
	
	+
	2010 г.
	В 2010 г. запущен завод сухих смесей в РФ. В 2011 году получено ТС на фасадную систему. 
Представлен вариант системы с облицовкой керамической плиткой. 
Система L – с использованием плит типа «Ламелла».
Член ассоциации в Анфас

	
	
	LOBATHERM M
	+
	
	
	

	
	
	LOBATHERM L
	+
	
	
	

	28. 
	«Классик» (Самара)
	Классик МвС
	+
	
	2004 г.
	Полимерная система. 

	3. 
	
	Классик ПпС
	
	+
	
	

	29. 
	«Кнауф»
	КНАУФ – Теплая стена 1
	
	+
	2005 г.
	Заводы Кнауф в России производят сухие строительные смеси и гипсокартон («Кнауф Гипс»), пенополистирол («Кнауф Пенопласт»), стеклянную вату («Кнауф Инсулейшн»). Заводы ССС - Московская обл., Тульская обл., С-Петербург, Астраханская обл., Нижегородская обл., Краснодарский край, Челябинск, Иркутская обл. 
Материалы фасадных систем реализуются через дилеров.

	30. 
	
	КНАУФ – Теплая стена 2
	+
	
	
	

	31. 
	«Компания Фасадные системы» (г. Березовский, Свердловская обл.)
	Brozex FS
	+
	+
	2010 г.
	ТС на фасадную систему получено в 2010 г., завод Брозэкс выпускает широкий ассортимент сухих строительных смесей и лакокрасочных материалов

	32. 
	«Крепс» (С-Петербург)
	Термокрепс 
	+
	+
	2005 г.
	Основной объем продаж в Санкт-Петербурге. Производят общестроительные ССС. Заводы в С-Петербурге и Свердловской обл.

	33. 
	«Лакра» (Москва)
	REINMANN
	+
	+
	2011 г.
	Производитель широкого ассортимента лакокрасочных материалов. ТС на фасадную систему получено в 2011 году. Выпуск продукции для фасадных систем начат в конце 2011г.

	34. 
	«ЛАЭС» (Самара)
	ЛАЭС-М
	+
	
	1997 г.
	Полимерная система. Ассортимент адгезионных составов,  в т.ч. узкоспециализированных, а также укрепленных синтетическими волокнами для базового слоя без использования сеток. Производство в Самаре. Комплектация, шеф-монтаж и техническое сопровождение работ

Член ассоциации Анфас.

	35. 
	
	ЛАЭС-П
	
	+
	
	

	36. 
	«Литокол» (Ногинский комбинат строительных смесей, Московская обл.)
	LITOTHERM
	+
	+
	2012 г.
	ТС на фасадную систему получено в 2012 г. Новая линейка продуктов. Выпуск общестроительных и специализированных ССС.

	37. 
	«Мефферт Полилюкс» (Москва)
	ТексКолор А2
	+
	
	1997 г.
	Представительство немецкого концерна Meffert AG Farbwerke.

Разработка Tex-Color FarbWerke GmbH (Германия). Производство материалов в России – готовых на собственном заводе, ССС под заказ на сторонних предприятиях.

	38. 
	
	ТексКолор В1
	
	+
	
	

	39. 
	«Минеральная вата», ЗАО (Москва)
	Rockfasade
	+
	
	2003 г.
	Входит в концерн Rockwool. Минеральная система с использованием утеплителей собственного производства. Поставка комплектующих (сетки, дюбелей, профилей) строго в соответствии с рекомендациями производителя. Имеют бесплатный учебный центр (Университет ROCKWOOL). Торгуют через дилеров по всей России.

Член ассоциации Анфас.

	40. 
	«ТД «Седрус» (Москва)
	Основит
	+
	+
	2012 г.
	ТС на фасадную систему  получено в начале 2012г. Запущена в производство новая линейка продуктов. Производитель широкого ассортимента общестроительных ССС. Заводы в Московской обл., Адыгеи и Ставропольском крае.

	41. 
	«Мурексин» (Москва)
	Murexin Active Mineral
	+
	
	2009 г.
	ТС на фасадную систему получено в 2011 году.
Вариант системы с полимерным клеем для приклеивания теплоизоляции на деревянные основания (каркасное домостроение). 
Компания «Мурексин» в 2006 г. приобрела завод построенный в РФ компанией «Атлас»

	42. 
	
	Murexin Active Living
	
	+
	
	

	43. 
	«Опытный завод сухих смесей» ОАО (БИРСС), (Москва)
	Теплый дом
	+
	+
	1997 г.
	Производитель общестроительных ССС и немодифицированных смесей. 
Предлагается вариант фасадной системы (Термопор) с использованием теплоизоляционной штукатурки с заполнителем из полистирола

	44. 
	«Полимер» (Самара)
	Полимер
	+
	+
	2011 г.
	Полимерная система.
ТС на фасадную систему получено в 2011 г.

	45. 
	«Русмикс» (С-Петербург)
	Русмикс
	+
	+
	2000 г.
	Основной объем работ в Санкт-Петербурге и Лен.области

Специализация – выпуск готовых фасадных штукатурок.

	46. 
	«Саратов-Волга сухие смеси» (Самара)
	Organit
	+
	+
	2015 г.
	Производитель сухих строительных смесей. ТС на фасадную систему получен в 2015 г. Клей для теплоизоляции выпускался и ранее

	47. 
	«Сармат-Термо» (Москва)
	Термошуба
	+
	+
	2004 г.
	С 2009 г. компания заказывает выпуск материалов для фасадных  систем в РФ. Поставок белорусской продукции фактически нет.

	48. 
	«Сартэксим» (Саратов)
	Сартэксим Термо-М
	+
	
	2004 г.
	Производитель сухих строительных смесей. Основной объем выпуска смеси для систем теплоизоляции

	4. 
	
	Сартэксим Термо-П
	
	+
	
	

	49. 
	«Селена Восток» (Москва)
	TYTAN EOS
	+
	+
	2015 г.
	Представительство Группы Selena (монтажные пены, герметики, клеи). Фасадные системы TYTAN EOS - производство в Польше. ТС на фасадную систему получен в 2015 г.

	50. 
	«Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (Москва) 
	Weber.therm
	
	+
	2007 г.
	Выпуск сухих строительных смесей марки Weber-Vetonit. Заводы Нижегородской обл., Свердловской обл. и Московской обл.
Член ассоциации Анфас.

therm.comfort - Система с теплоизоляцией на основе стеклянного штапельного волокна т.м. ИЗОВЕР
therm MonoRoc – толстослойная система на гибких связях. В 2008 году завод Группы MAXIT (Финляндия) вошел в холдинг Saint-Gobain. Система Serporoc продвигается под новой маркой weber.thermMonoRoc
therm prestige - Система с использованием каменной ваты ИзоверФасад

	51. 
	
	Weber.therm. min
	+
	
	
	

	52. 
	
	Weber.therm comfort
	+
	
	2011 г.
	

	53. 
	
	Weber.therm MonoRoc (SerpoRoc)
	+
	
	1994 г.
	

	
	
	Weber.therm prestige
	+
	
	2014 г.
	

	54. 
	«СтройГрупп» (Лоритель-Анкер)
	Термомакс
	+
	
	1996 г.
	Поставка материалов системы под собственной торговой маркой. Также предлагают под собственной торговой маркой систему навесного вентилируемого фасада. Собственного производства материалов нет.

	55. 
	
	Термомакс-Е
	
	+
	
	

	56. 
	«ЕК Кемикал» (Нижний Новгород)
	EK System MW
	+
	
	2013 г.
	Производитель общестроительных смесей. ТС на фасадную систему получено в 2013 г.  

	57. 
	 «Сэнарджи» Группа компаний (Москва)
	Сэнарджи МвС
	+
	
	1995 г.
	Полимерная система.

Заводы в Н. Новгороде, Уфе, Екатеринбурге.
Система ПпС-3 – пенополистирол с минераловатными рассечками

	58. 
	
	Сэнарджи ПпС
	
	+
	
	

	59. 
	
	Сэнарджи ПпС-3
	
	+
	
	

	60. 
	«Террако-Индустрия», ООО (Москва)
	Террако
	+
	+
	2001 г.
	В России работают заводы во Владимирской обл. и Хабаровске. Производят сухие смеси и лакокрасочные материалы. С регионами работают через дилеров

	61. 
	«Эм-Си Баухеми Раша» (С-Петербург)
	Плитонит-Термофасад
	+
	+
	2007 г.
	Один из крупнейших производителей сухих строительных смесей в Санкт-Петербурге. Получили ТС на фасадную систему  в 2009 г


Таблица 1‑2   Производители систем теплоизоляции фасада штукатурного типа, устанавливавшиеся в 2015 г. без ТС
	№
	Системодержатель
	Название системы
	Тип утеплителя
	Стаж на рынке с

	Примечание

	62. 
	
	
	Минеральная вата
	Пенопо-листирол
	
	

	63. 
	Atlas (Польша)
	Atlas Rocker
	+
	
	1997 г.
	Поставкой материалов из Польши и установкой системы занимаются несколько компаний. Представительство в Москве «Атлас Раша». Материалы польского и российского производства (в РФ выпускает завод Мурексин)

	64. 
	
	Atlas Stopter
	
	+
	
	

	65. 
	Alpol Gips (Польша)
	EKO PLUS
	
	+
	2008 г.
	Производитель сухих строительных смесей. Поставки в Калининград.

Система STOP WM предназначена для утепления перекрытий со стороны потолков и стен в открытых и закрытых неотапливаемых помещениях, например таких как гаражи и подвалы, над которыми находятся отапливаемые помещения

	66. 
	
	EKO PLUS WM
	+
	
	
	

	67. 
	
	STOP WM
	
	
	
	

	68. 
	KTB-ZAPRAWY BUDOWLIANE SP.ZOO (Польша)
	PROFIT
	+
	+
	2009г.
	Производитель широкого ассортимента ССС. Поставки в Калининград.

	69. 
	KOSBUD Bracia Cosinscy (Польша)
	KOSBUD
	+
	+
	2011 г.
	Производитель широкого ассортимента ССС. Поставки материалов в Калининград

	70. 
	LUX ELEMENTS GMBH & CO.KG (Германия)
	LUX ELEMENTS
	
	+
	2015 г.
	

	71. 
	«Шуба Плюс» (Ярославль)
	Шуба плюс
	+
	+
	1992 г.
	В 2011 получено новое ТС а фасадную систему до 2014 г.

	72. 
	«Сенеко» (Н.Новгород)
	Сенеко
	+
	+
	2015 г.
	Франчайзинговая сеть. Разработан полный ассортимент смесей  для системы теплоизоляции  (клеи и минеральные и акриловые штукатурки) 

	73. 
	«Старатели» (Москва)
	Старатели
	+
	+
	2015 г.
	В 2015 году разработаны новые продукты – монтажные клеи для теплоизоляционных материалов и армирующего штукатурного слоя


2. СТОИМОСТЬ СИСТЕМ ШТУКАТУРНОГО ТИПА
В таблицах 2-1  и 2-2 приведены цены на штукатурные системы теплоизоляции, представленные на рынке. Цена указана из расчета за 1 кв.м. глухой стены. Приводимые цены включают стоимость клея для теплоизоляционных материалов, базового штукатурного состава, минеральной декоративной штукатурки, теплоизоляционного материала, сетки для армирования, дюбелей для крепежа теплоизоляционных плит, грунтовок и фасадных красок, если они предусмотрены в системе. При расчете цены за «пирог» не включались цены дополнительных комплектующих – угловых, цокольных, оконных профилей примыкания, дополнительного крепежа, откосов. 

В случае, если компания-системодержатель не комплектует систему теплоизоляции полностью, для возможности сравнения цен на «пирог» в целом мы использовали среднюю цену на минераловатные плиты для фасадов 609 рублей за кв.м толщиной 100 мм (Роквулл Фасадбаттс, Технофас, Изовер-лайнрок фасад, Парок FAS3) и среднюю цену на вспененный пенополистирол, который можно использовать для наружной теплоизоляции стен – 289 рублей кв.м (Кнауф Термфасад, ПСБС-25 разных производителей). Также указывались средние цены на дюбели и стеклосетку, если эти комплектующие не поставляются компанией-системодержателем.
В среднем стоимость 1 кв.м. штукатурной системы, укомплектованной компанией-системодержателем, с минераловатным утеплителем (для расчетов принимали толщину утеплителя 100мм)  составляет на настоящий момент 1043 рублей, система с утеплителем из пенополистирола той же толщины обходится примерно в 675 рубля за 1 кв. м. 
В среднем стоимость клеевых и армирующих составов выросла по сравнению с весной 2015 года незначительно. Средняя цена на систему с минераловатным утеплителем выросла примерно на 3%, с пенополистиролом на 7% (в первую очередь за счет роста цен на пенополистирол).
В таблице 2-3 приведены цены на клеевые составы и декоративные минеральные штукатурки для СФТК за упаковку 25 кг.
Таблица 2‑1  Стоимость материалов на 1 кв.м. штукатурной системы с минераловатным утеплителем (100 мм), рублей с НДС при объеме работ 100 м2  (июль 2016 )
	Марка системы
	Стоимость материалов на 1 кв.м. фасада

	
	клей для приклеивания минераловатных плит
	базовый штукатурный слой
	минеральная декоративная штукатурка
	полная стоимость "пирога"(без краски)

	Атлас
	119
	119
	203
	1498

	Баумит
	110
	122
	95
	954

	Бергауф
	80
	56
	59
	964

	BITEX
	125
	125
	58
	1085

	Боларс
	55
	108
	66
	992

	Вебер-Ветонит
	137
	151
	78
	1166

	Капарол
	76
	78
	71
	988

	Квик-микс
	79
	95
	95
	1105

	Кнауф Теплая стена
	64
	112
	39
	1006

	Крайзель
	112
	118
	64
	1099

	Крайзель (для малоэтажного строительства)
	80
	80
	59
	1001

	Крепс
	122
	102
	64
	942

	Основит
	88
	109
	47
	997

	ТексКолор
	80
	96
	51
	993

	Теплый дом (БИРСС)
	90
	90
	90
	1044

	Термомакс
	72
	82
	59
	839

	Термошуба (Сармат)
	65
	80
	36
	841

	Церезит
	134
	163
	55
	1306

	Шуба плюс
	109
	75
	66
	992

	
	
	
	
	

	средняя цена
	95
	103
	71
	1043

	минимальная цена
	55
	56
	36
	839

	максимальная цена
	137
	163
	203
	1498


Таблица 2‑2 Стоимость материалов на 1 кв.м. штукатурной системы с утеплителем из пенополистирола (100 мм), рублей с НДС при объеме работ 100 м2 (июль 2016)
	Марка системы
	Стоимость материалов на 1 кв.м. фасада

	
	клей для приклеивания пенополистирола
	армирующий слой
	минеральная декоративная штукатурка
	полная стоимость "пирога"

	Атлас
	95
	71
	203
	846

	Баумит
	110
	122
	95
	726

	Бергауф
	80
	56
	59
	612

	BITEX
	125
	125
	58
	753

	Боларс
	55
	90
	66
	622

	Вебер-Ветонит
	123
	116
	78
	764

	Капарол
	79
	78
	71
	639

	Квик-микс
	79
	95
	95
	753

	Кнауф Теплая стена
	64
	112
	39
	654

	Крайзель
	102
	109
	64
	729

	Крайзель (для малоэтажного строительства)
	80
	80
	59
	649

	Крепс
	102
	81
	64
	687

	Основит
	88
	109
	47
	661

	ТексКолор
	96
	96
	51
	641

	Теплый дом (БИРСС)
	90
	90
	90
	692

	Термомакс
	72
	82
	59
	673

	Термошуба (Сармат)
	59
	72
	36
	525


	Церезит
	105
	117
	55
	595

	Шуба плюс
	109
	75
	66
	607

	
	
	
	
	

	средняя цена
	90
	94
	71
	675

	минимальная цена
	55
	56
	36
	525

	максимальная цена
	125
	125
	203
	846


Таблица 2‑3 Цены на клеевые и штукатурные составы для систем теплоизоляции фасадов за 25 кг. (по состоянию на июль 2016 г.)

	Торговая марка
	Название продукта
	Расход на кв. метр
	Цена руб. за 25 кг
	Вид материала
	Вид утеплителя

	Атлас 
	Stopter K-20 (польша)
	4-5 кг
	922,50
	клееармирующий
	пенополистирол

	(дилер Топ-Хаус)
	Stopter K-20 (россия)
	 
	535,50
	 
	 

	 
	Roker W-20 (польша)
	4,5-5,5 кг
	917,10
	клееармирующий
	минвата

	 
	Roker W-20 (россия)
	 
	535,50
	 
	 

	 
	Цермит SN, DR минеральный белый
	3,5 кг
	1124,00
	декоративная минеральная штукатурка
	 

	 
	Церпласт
	0,35 кг
	3266,67
	выравнивающая шпатлевка под декоративную штукатурку
	 

	 
	Stopter K-50 (белый, не требует применения шпатлевки Церпласт)
	5-6 кг / 4-5 кг
	1192,00
	клееармирующий
	пенополистирол

	Капарол 
	Klebe und Spachtelmasse 190 серый
	5 кг
	750,00
	клееармирующий
	универсальный

	(дилер Топ-Хаус)
	Capatect Dämmkleber 185
	 
	580,00
	клей
	универсальный

	 
	Capatect Klebe und Armierungsmasse 186
	 
	590,00
	клееармирующий
	универсальный

	 
	Ct/Mineral-Leichtputz 139 K20 (легкая)
	2,5 кг
	915,00
	декоративная минеральная штукатурка
	 

	 
	Capatect-Mineralputz K20 (стандартная)
	2,5 кг
	890,00
	декоративная минеральная штукатурка
	 

	Кнауф
	Кнауф Севенер
	3,5 кг
	400,00
	клееармирующий
	 

	 
	Кнауф Диамант
	3,8 кг
	387,50
	декоративная минеральная штукатурка
	 

	Крепс 
	PPS
	5 кг
	509,00
	клееармирующий
	пенополистирол

	(дилеры)
	MW
	6 кг
	483,67
	клееармирующий
	минвата

	 
	Termokreps (короед 2,5мм)
	2,4 кг
	678,00
	декоративная минеральная штукатурка
	 

	Вебер
	Weber.therm С100
	6 кг
	631,00
	клееармирующий
	универсальный

	 
	Weber.therm А100
	5 кг
	580,00
	клееармирующий
	пенополистирол

	 
	Weber.therm EPS
	5 кг
	512,50
	клей
	пенополистирол

	 
	Weber.therm MW
	6 кг
	570,75
	клей
	минвата

	Церезит 
	Церезит CT-85 
	5 кг
	585,00
	клееармирующий
	пенополистирол

	(дилер Уникма)
	Церезит CT-83
	5 кг
	524,00
	клей
	пенополистирол

	 
	Церезит CT-190 
	6 кг
	679,00
	клееармирующий
	минвата

	 
	Церезит CT-180
	6 кг
	560,00
	клей
	минвата

	 
	СТ 35 
	2 кг
	684,00
	декоративная минеральная штукатурка
	 

	Баумит 
	ProContact
	4,5 кг / 5кг
	612,22
	клееармирующий
	минвата

	(дилер Снабстрой)
	StarContact
	4,5 кг / 5кг
	612,22
	клееармирующий
	пенополистирол

	 
	DuoContact
	4,5 кг / 5кг
	524,95
	 
	 

	 
	EdelPutzSpezial Natur (шуба /короед)
	3,5 кг
	677,57
	декоративная минеральная штукатурка
	 

	Сармат
	Сармалеп П
	5-6 кг
	325,00
	клей
	универсальный

	 
	Сармалеп
	4 кг
	400,00
	армирующая штукатурка
	универсальная

	 
	Сармалит 2-2,5 мм
	2 кг
	450,00
	декоративная минеральная штукатурка
	 

	 
	СармалитНМ
	 
	250,00
	армирующая штукатурка
	 

	БИРСС
	Термофикс
	4,5 кг
	502,50
	клееармирующий
	универсальный

	 
	Бирсс-52
	3 кг
	324,50
	шпатлевка для выравнивания штукатурного слоя
	 

	Боларс
	Титанбонд
	6 кг
	275,00
	клей
	универсальный

	 
	Армибонд
	4 кг
	450,00
	армирующая штукатурка
	 

	 
	Боларс Короед
	4 кг
	550,00
	штукатурка
	 

	Основит
	Каверпликс Т-117
	4-6,5 кг
	456,00
	клееармирующий
	универсальный

	(дилер Сатурн)
	Каверпликс АС-117
	4-6,5 кг
	366,00
	клей
	универсальный

	 
	Экстервэлл Т-27 (короед, фракция - 2,5 мм)
	3 кг
	395,00
	декоративная минеральная штукатурка
	 

	Бергауф
	Isofix
	4,5-5,5 кг
	398,85
	клееармирующий
	универсальный

	(дилер РДС-строй)
	Diadema (шуба)
	3,7-4 кг
	385,97
	декоративная минеральная штукатурка
	 

	Kreisel
	Mineralwolle-klebemortel 230
	6 кг
	464,80
	клей
	минвата

	(дилер ТехноНиколь)
	Styropor-klebemortel 210
	6 кг
	426,93
	клей
	пенополистирол

	 
	Mineralwolle-armierungs-gewebekleber 240
	5 кг
	589,71
	клееармирующий
	минвата

	 
	Armierungs-gewebekleber 220
	5 кг
	543,84
	клееармирующий
	пенополистирол

	 
	Armierungs-Gewebekleber 215 Cottage


	5-6кг
	
	клееармирующий
	универсальный

	
	Edelputz BR 062
	2-3,2 кг
	586,29
	декоративная минеральная штукатурка
	 

	BITEX
	Fassadenkleben KLAR 1000
	5-6 кг
	625,00
	клееармирующий
	универсальный

	(дилер ТехноНиколь)
	MineralisisherPutz K2,0
	3,2 кг
	450,00
	декоративная минеральная штукатурка
	 

	Шуба-плюс
	Шуба-АЗ
	4 кг
	470,00
	армирующая штукатурка
	 

	 
	Шуба-КВ
	6-8 кг
	390,00
	клей
	универсальный

	 
	Шуба-ФС
	3 кг
	622,50
	декоративная минеральная штукатурка
	 

	Квик-микс
	KAS
	5 кг / 5,6 кг
	463,00
	клееармирующий
	универсальный

	(дилер Славдом)
	KBS
	5-7 кг
	389,00
	клей
	универсальный


3. ЕМКОСТЬ И ДОЛИ РЫНКА 
В 2015 году в России
 было установлено около 27,6 млн.кв. метров фасадных теплоизоляционных композиционных систем
 (далее СФТК). Объем установки фасадных систем по сравнению с 2014 годом снизился незначительно (-1%). На диаграмме 3-1 приведены оценки емкости рынка в 2011-2015 годах и дан прогноз на 2016-2018 годы. По полученным данным за первое полугодие текущего года объем реализации материалов для фасадных систем вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Ожидания компаний-производителей по планируемым объемам продаж в текущем году довольно оптимистичные. В планах рост продаж или хотя бы сохранение объемов реализации на уровне прошлого года. С учетом положительной динамики рынка в первом полугодии этого года можно ожидать небольшого роста рынка (ориентировочно +5%) за полный год.
Доли рынка крупнейших компаний в натуральном объеме утепления приведены на диаграмме 3-2. Первое место на рынке с долей 25% сохраняет за собой компания «Хенкель-Баутехник» (торговая марка Церезит). Объемы утепленных фасадов с использованием систем других производителей заметно меньше. Доли в размере  5-7% занимают компании «Сен-Гобен» (торговая марка Вебер-Ветонит), «Кнауф», «Крайзель», «Мурексин», «Битекс» и «ДАВ-Руссланд» (торговыа марка Капарол и Alsecco).

Отметим, что в отношении ряда компаний при оценке доли рынка мы говорим о возможном объеме утепления фасадов, исходя из объемов реализации клеевых и штукатурных составов. Вполне возможно, что часть материалов используется на другие цели, однако компании, не комплектующие систему в полном объеме и реализующие материалы через сеть дилеров, не отслеживают все объекты, где проводились работы с использованием их материалов
. По мнению некоторых игроков рынка, выступавших в качестве экспертов, объемы монтажа систем ряда марок могут быть несколько завышены. Однако, не имея подтвержденных данных о том, что реальный расход материалов выше или продукты использовались для других видов работ (например, приклеивания теплоизоляционных материалов внутри помещений) мы склонны считать достоверными предоставленные компаниями-системодержателями данные.
Диаграмма 3‑1
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Диаграмма 3‑2
[image: image2.emf]Оценка долей рынка СФТК, Россия (без Калининграда), 2015г.
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На диаграмме 3-3 показаны оценки емкости рынка в денежном выражении. Для расчета стоимости установленных СФТК использовались средние цены на материалы и монтаж систем, полученные в ходе проведенных ранее исследований рынка, а также данные исследований рынка теплоизоляционных материалов предыдущих лет. Для расчетов использовали цены, полученные на момент проведения работ (оценка 2016 года в ценах на материалы в июле текущего года, 2015 год – цены мая 2015 г. и т.д.). 

По нашей оценке объем рынка СФТК в денежном выражении составил в прошлом году порядка 53,3 млрд. рублей с учетом стоимости монтажных работ. Рынок в стоимостном выражении вырос по сравнению с 2014 годом на 2%. По предварительной оценке в 2016 году емкость рынка в деньгах вырастет примерно на 4%.

На диаграмме 3-4 приведена подробная структура рынка в стоимостном выражении. Более половины приходится на стоимость монтажных работ. Около четверти рынка пришлось на стоимость теплоизоляционных материалов. Доля монтажных клеев, фасадных штукатурок и прочих материалов (грунтовок, красок) в составе фасадных систем невелика – около 16%.

Таблица 3‑1 Структура рынка в денежном выражении 2015 г.

	Группа материалов
	Стоимостная оценка в 2015 г., млрд.руб.
	Доля группы, %
	Прирост рынка 2015 к 2014, %

	Клееармирующие составы, фасадные штукатурки, грунтовки, краски
	8,34
	16%
	13%

	Стеклосетка
	1,09
	2%
	2%

	Крепеж для теплоизоляции
	1,38
	3%
	-7%

	Минеральная вата
	11,30
	22%
	2%

	Пенополистирол
	2,45
	5%
	-21%

	Монтажные работы
	27,57
	53%
	-1%


Диаграмма 3‑3
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Диаграмма 3‑4
[image: image4.emf]Структура рынка СФТК в денежном выражении, Россия 2015 г.
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4. СТРУКТУРА РЫНКА 
4.1. По типу теплоизоляционных материалов

Площадь фасадов, утепляемых с использованием минераловатных утеплителей, растет с каждым годом. В 2015 году доля фасадов, выполненных с использованием минеральной ваты, составила 64%. 
Данные о соотношении систем на разных утеплителях за последние несколько лет приведены в таблице 4-1. На диаграммах 4-1 и 4-2 показаны объемы использования разных типов утеплителей в рассматриваемые годы и темпы прироста таких объемов. 
До 2008 года мы наблюдали снижение доли фасадных систем с применением минеральной ваты в качестве утеплителя. Казалось, что российский рынок развивается в сторону приближения к ситуации на европейских рынках наружных систем теплоизоляции, где подавляющая часть площади фасадов утепляется с использованием пенополистирола. Однако в 2009 году положение изменилось, и доля фасадов на минеральной вате начала расти. Причиной увеличения популярности минеральной ваты, по всей видимости, можно считать резкое снижение стоимости утеплителя на фоне кризиса в строительстве и экономике в конце 2008 года - 2009 году. И в последующие годы сегмент фасадных систем с утеплителем из пенополистирола рос несколько медленнее, чем объемы установки фасадных систем с минеральной ватой. В 2015 году мы также наблюдаем положительный темп прироста в сегменте минераловатных систем (+5%), в то время как объемы монтажа фасадных систем с пенополистиролом упали на 12%.
По отзывам компаний о ситуации с применением разного типа утеплителя в начале текущего года можно ожидать еще большего увеличения доли минеральной ваты. 
Еще одним фактором, способствующим росту минераловатного сегмента штукатурных фасадов, судя по всему, является высокий темп роста предложения утеплителей.  В 2011-2013 годах объем производства каменной ваты рос на 15-17% ежегодно. Выпуск теплоизоляции из вспененного пенополистирола рос существенно более низкими темпами -  2-4% в год. В 2014-2015 году объемы рынка пенополистирола падают.
В связи со всеми случаями пожаров за длительную историю строительства, где свою негативную роль сыграл пенополистирол, и дальнейшим раздуванием негатива по отношению к данному материалу, у строителей и проектировщиков (как и у простого обывателя) сложилось стойкое убеждение, что вспененный пенополистирол пожароопасный материал и использовать его не стоит. Несмотря на наличие всей разрешительной документации, и отработанной технологии применения пенополистирола при утеплении фасадов, часть ответственных лиц, скорее всего, согласовывает применение более дорогой минераловатной системы на объекте из опасения (зачастую безосновательного) о возможных препонах со стороны контролирующих организаций. Или как вариант - перестраховка, что несоблюдение (неточное соблюдение) технологии при монтаже теплоизоляции фасада и эксплуатации объекта приведет к печальным последствиям. Чего можно избежать, заложив материал, который точно не подвержен возгоранию.

Таблица 4‑1. Соотношение объемов установки систем на минераловатном утеплителе  и пенополистироле

	Год
	Доля систем, установленных на минераловатном утеплителе
	Доля систем, установленных с утеплителем из пенополистирола

	2016 оценка
	66%
	34%

	2015
	64%
	36%

	2014
	60%
	40%

	2013
	58%
	42%

	2012
	52%
	48%

	2011
	47%
	53%

	2010
	46%
	54%


Диаграмма 4‑1
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Диаграмма 4‑2
[image: image6.emf]Темпы прироста объемов установки СФТК с минеральной ватой и 

пенополистиролом в качестве утеплителя
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Диаграмма 4‑3
[image: image7.emf]Соотношение объемов установки СФТК с минеральной ватой и 

пенополистиролом в качестве утеплителя в России

58%

47%

46%

44%

33%

38%

45%

34%

36%

40%

42%

48%

53%

54%

56%

67%

62%

55%

60%

64%

52%

66%

2016

оценка

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

минеральная вата пенополистирол


Диаграмма 4‑4
[image: image8.emf]Оценка долей рынка СФТК на минераловатном утеплителе, 

Россия, 2015г.
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Диаграмма 4‑5
[image: image9.emf]Оценка долей рынка СФТК с утеплителем из пенополистирола, Россия, 

2015г.
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На диаграммах 4-4 и 4-5 приведены доли систем разных марок в объеме фасадов, установленных на разном типе утеплителя в 2015 году. Представленная на обеих диаграммах картина схожа, поскольку большинство производителей предлагают варианты фасадных систем с утеплением как с минеральной ватой, так и с пенополистиролом. Исключение составляют только несколько компаний. Система Rockfacade устанавливается только с минераловатным утеплителем, поскольку разработана производителем минеральной ваты Rockwool. Системы Капарол, Вебер-Ветонит устанавливали преимущественно с минеральной ватой в качестве утеплителя. 

4.2. По типу финишного покрытия

В ходе работы был рассмотрен вопрос об объеме монтажа СФТК с разным типом финишного покрытия – сухими цементными штукатурками и готовыми штукатурками (акриловыми, силиконовыми и силикатными). В прошлом году по полученным данным около 68% фасадов было выполнено с использованием цементных штукатурок в качестве финишного покрытия. Данные приведены на диаграмме 4-6. 
За период наблюдений соотношение между цементными и готовыми финишными штукатурками, используемыми при монтаже фасадных систем теплоизоляции, не меняется. 
Диаграмма 4‑6
[image: image10.emf]Соотношение СФТК с разным типом финишного покрытия. Россия
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4.3. Сегменты рынка по типу объектов

Если рассматривать типы зданий, на которых устанавливались СФТК, можно провести анализ по двум направлениям – этажность и назначение зданий. Показатели были рассчитаны исходя из прямых данных от компаний. Данные по этим показателям получены не от всех компаний-системодержателей. Часть компаний, которые работают через широкую сеть дилеров, не обладают информацией в полной мере. Распределение объемов монтажа нескольких систем (Церезит, Крепс) по разным зданиям было получено на основании данных от монтажных организаций, выполнявших работы с этими системами. Полученная на основании частичных данных о рынке структура была экстраполирована на весь объем рынка. 
Объемы установки штукатурных фасадов на многоэтажных зданиях (от 5 этажей и выше) составляют более половины рынка. На диаграмме 4-7 приведено распределение объемов монтажа СФТК на малоэтажных и многоэтажных зданиях в 2011-2015 году. В прошлом году доля фасадов на многоэтажных зданиях составила около 62%. 

Диаграмма 4‑7
[image: image11.emf]Соотношение СФТК, установленных на зданиях разной этажности, 

Россия
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Наибольшие объемы штукатурных фасадов монтируются на новых жилых многоэтажных домах – 44% всего объема  СФТК. Объемы монтажа СФТК в сегменте жилых новостроек в 2015 году по сравнению с предыдущим годом немного снизились (-4% по РФ в целом). На долю реконструируемого жилья пришлось около 3% площади утепленных фасадов. Объемы монтажа фасадных систем при реконструкции жилых домов в прошлом году упали более чем в два раза. 

Около 33% объема фасадов пришлось на малоэтажное загородное строительство (частные дома и строительство коттеджных поселков). По полученной оценке, объемы частных заказов (частные загородные дома и коттеджи) в прошлом году сильно выросли. А объемы работ при сдаче готовых домов в коттеджных поселках упали. 
На нежилых объектах (коммерческие объекты, здания социокультурного назначения, промышленные здания) было установлено около 20% штукатурных систем теплоизоляции. Объемы монтажа штукатурных систем на нежилых зданиях в целом по стране выросли (+28%). 
В таблицах ниже (4-2 и 4-3) приведены данные о долях объектов разного типа в объеме установки штукатурных систем теплоизоляции фасадов и даны оценки объема установки систем в натуральном выражении и динамики сегментов.
Таблица 4‑2 Доля разного типа зданий в объеме установки штукатурных фасадов в России
	
	Доля объектов, % 2015 г
	Доля объектов, % 2014 г
	Доля объектов, % 2013 г

	Жилищное строительство 
	80%
	85%
	81%

	· частные загородные дома
	29%
	20%
	13%

	· коттеджные поселки
	4%
	13%
	18%

	· городские жилые здания
	44%
	45%
	44%

	· ремонт /реконструкция домов
	3%
	7%
	7%

	Нежилые здания
	20%
	15%
	19%

	· коммерческие и социокультурные - новое строительство
	17%
	7%
	13%

	· реконструкция коммерческих и общественных объектов
	2%
	6%
	2%

	· промышленные здания новые
	1%
	1%
	2%

	· промышленные здания реконструкция
	0%
	1%
	1%


Таблица 4‑3 Оценка объема установки штукатурных систем теплоизоляции на зданиях разного типа в 2014 году

	Тип зданий
	Оценка объема установки, тыс.кв.метров в 2015 г.
	Темп прироста сегмента в натуральном выражении, %

	
	
	2015  к 2014
	2014 к  2013

	Жилищное строительство 
	22180
	-7%
	19%

	· частные загородные дома
	8109
	44%
	81%

	· коттеджные поселки
	1056
	-72%
	-13%

	· городские жилые здания
	12188
	-3%
	17%

	· ремонт /реконструкция домов
	827
	-55%
	7%

	Нежилые здания
	5387
	28%
	-11%

	· коммерческие и социокультурные -новое строительство
	4555
	128%
	-39%

	· реконструкция коммерческих и общественных зданий
	581
	-64%
	162%

	· промышленные здания новые
	236
	-24%
	-49%

	· промышленные здания реконструкция
	17
	-95%
	42%


Диаграмма 4‑8
[image: image12.emf]Распределение объемов СФТК, установленных на разных типах зданий 

(% от площади утепления). Россия, 2015г.
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В ходе работы мы попытались сопоставить полученные данные об объемах монтажа СФТК в разных сегментах с официальной статистикой по объему строительства. Можно отметить, что объемы монтажа штукатурных систем в сегменте жилищного строительства хорошо коррелируют с объемами жилищного строительства. Особенно хорошо видна связь на диаграмме 4-10 , где приведены темпы прироста жилищного строительства и темпы прироста объемов монтажа штукатурных фасадов в сегменте новых жилых домов. На диаграмме учтены объемы жилищного строительства, исключая частный сегмент («индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет собственных и (или) кредитных средств»). 
В 2010-2013 гг. темпы прироста объемов установки штукатурных фасадов в сегментах многоэтажного жилья и малоэтажного строительства почти везде  превышали темпы роста самого строительства. Можно было отметить, что доля фасадов, утепляемых штукатурными системами, в этих сегментах увеличивалась. В 2014-2015 гг. темпы прироста объемов установки СФТК в сегменте жилых новостроек и темпы прироста объемов ввода городского жилья находятся на близком уровне. Что может свидетельствовать о завершении этапа проникновения технологии на рынок в данном сегменте (за счет замещения других вариантов утепления стен). 

В сегменте частного строительства темп прироста объемов монтажа СФТК по-прежнему выше темпа прироста ввода индивидуального жилья
.
Диаграмма 4‑9
[image: image13.emf]Соотношение объема установки СФТК в сегменте нового городского 

жилого строительства и объема жилищного строительства (за 

исключением построенного индивидуальными застройщиками)
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Диаграмма 4‑10
[image: image14.emf]Динамика объема установки СФТК в сегменте нового городского 

жилого строительства и динамика жилищного строительства (за 

исключением построенного индивидуальными застройщиками)
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Диаграмма 4‑11
[image: image15.emf]Соотношение объема установки СФТК в сегменте коммерческих, 

социокультурных и промышленных зданий и объема строительства 

нежилых объектов
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Диаграмма 4‑12
[image: image16.emf]Динамика объема установки СФТК в сегменте коммерческих, 

социокультурных и промышленных зданий и динамика объема 

строительства нежилых объектов
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Диаграмма 4‑13
[image: image17.emf]Соотношение объема установки СФТК в сегменте частных заказов и 

коттеджного строительства и объема строительства индивидуальных 

домов
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Диаграмма 4‑14
[image: image18.emf]Динамика объема установки СФТК в сегменте частных заказов и 

коттеджного строительства и динамика объема строительства 

индивидуальных домов
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5. ОЦЕНКА РЫНКА РЕГИОНОВ

Оценки емкости, темпов роста рынка регионов, оценки долей рынка регионов были рассчитаны на основе данных, полученных от компаний – поставщиков систем теплоизоляции фасадов. В качестве дополнительных источников информации были использованы экспертные оценки, результаты проведенных ранее исследований. В таблице 5-1 приведены оценки емкости рынка регионов. Региональное деление соответствует делению по федеральным округам за исключением Северо-Западного региона, который учитывается без Калининградской области. Далее в разделе приведено описание рынков отдельных регионов.
Таблица 5‑1  Оценка объема установленных штукатурных систем в регионах в 2015 г.
	Регион
	Доля региона, %
	Объем установленных систем штукатурного типа, тыс.кв.метро
	Темп прироста 2015 к 2014 году
	Темп прироста 2014 к 2013 году

	Москва и область
	23%
	6360
	-5%
	4%

	Центральный регион   (кроме Москвы и обл.)
	8%
	2120
	6%
	-6%

	С-Петербург и Ленинградская обл.
	11%
	3160
	8%
	23%

	Северо-Западный   (кроме С-Пб и Лен.обл.)
	<1%
	160
	11%
	-7%

	Урал
	14%
	3760
	-8%
	31%

	Поволжье
	23%
	6320
	-6%
	26%

	Сибирь
	7%
	1900
	-10%
	28%

	Дальний Восток
	<1%
	150
	20%
	-29%

	Южный
	12%
	3250
	8%
	2%

	Северо-Кавказский
	1%
	345
	105%
	н/д

	Крым
	<1%
	50
	н/д
	н/д

	Итого
	100%
	27570
	-1%
	14%


Диаграмма 5‑1
[image: image19.emf]Распределение объемов установки ФТКС по регионам (% от площади 

утепления).  2015г.
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Диаграмма 5‑2
[image: image20.emf]Изменение региональной структруры поставок материалов для СФТК в 

России
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5.1. Москва и область

В 2015 году объем работ по теплоизоляции фасадов штукатурным методом в Москве и области составил более 6,3 млн.кв. метров. Объемы монтажа штукатурных фасадов за год несколько снизились (-5%). 
В Москве представлено большинство производителей систем теплоизоляции фасада, поскольку большинство компаний (и производств) расположены в рассматриваемом регионе. Наибольшую долю на московском рынке занимают системы Церезит, Кнауф и Крайзель. Доли рынка ведущих игроков показаны на диаграмме 5-3. По сравнению с 2014 годом ситуация на рынке в отношении распределения долей изменилась мало. На рынок столицы активно вышла новая система компании «Лакра» (фасады Reinmann), увеличив в несколько раз в 2015 году объемы монтажа теплых фасадов по сравнению с 2013-2014 гг., когда компания начала продвижение нового продукта.
Диаграмма 5‑3
[image: image21.emf]Объем установки СФТК в Москве. Темп прироста рынка, %
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Диаграмма 5‑4
[image: image22.emf]Оценка долей рынка СФТК, Москва 2015 г.
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5.2. Центральный регион

В Центральном регионе (исключая Москву и область) в прошлом году было установлено около 2,1 млн.кв. метров утепленных фасадов. Объемы установки утепленных фасадов выросли  по сравнению с 2014 годом (+9%). По нашим оценкам, наибольшие объемы фасадной теплоизоляции были выполнены с использованием материалов Церезит, Крайзель и Weber. 

Диаграмма 5‑5
[image: image23.emf]Объем установки СФТК в Центральном регионе 

(исключая Москву и область).  Темп прироста рынка, %
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Диаграмма 5‑6
[image: image24.emf]Оценка долей рынка СФТК. Центральный регион (исключая 

Москву и область), 2015 г.
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5.3. Санкт-Петербург и Ленинградская область

В 2015 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было установлено около 3,2 млн.кв. метров систем теплоизоляции штукатурного типа. Объем работ по утеплению фасадов «мокрым» способом вырос в регионе по сравнению с предыдущим годом на 8%. По сравнению с 2014 годом существенных изменений на рынке не произошло. Рынок достаточно насыщенный, ряд ведущих застройщиков активно применяют технологию «штукатурного» утепления фасадов на своих объектах. На долю новостроек приходится почти половина объемов монтажа штукатурных фасадов. Соответственно, какое-либо заметное перераспределение долей рынка может произойти, видимо, только при смене поставщика кем-то из застройщиков. 
Диаграмма 5‑7
[image: image25.emf]Объем установки СФТК в Санкт-Петербурге. Темп прироста рынка, %
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Диаграмма 5‑8
[image: image26.emf]Оценка долей рынка СФТК. С-Петербург, 2015г.
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5.4. Северо-Западный регион

В Северо-Западном регионе наибольший объем рынка штукатурных фасадов приходится на С-Петербург. Поставки в другие области региона отмечают немногие производители. 

По нашей оценке в регионе было установлено порядка 160 тыс. кв. метров СФТК. Объемы рынка фасадной теплоизоляции в областях Северо-Запада (без учета центра федерального округа) выросли за год примерно на 11%.

Наибольшие  доли  продаж материалов в областях Северо-Западного региона пришлась на продукцию марок Кнауф и Крайзель. 

Диаграмма 5‑9
[image: image27.emf]Объем установки СФТК в Северо-Западном регионе 

(исключая С-Петербург и Калининградскую обл.). 
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Диаграмма 5‑10
[image: image28.emf]Оценка долей рынка СФТК. Северо-Западный регион 

(исключая С-Петербург и Калининград), 2015 г.

другие 34%

Боларс 8%

Weber 11%

Крайзель 

20%

Кнауф-теплая 

стена 18%

ТексКолор 

9%


5.4.1. Калининградская обл.

Рынок Калининграда мы рассматриваем отдельно. Рынок данного региона имеет больше общего с рынками систем теплоизоляции европейских стран, чем с рынками крупных городов России. Во-первых, в Калининграде фактически не представлены навесные системы с воздушным зазором. Калининградский рынок гораздо более насыщенный, чем рынки С-Петербурга и Москвы. Основной объем материалов приходится на импортные поставки из Польши.

В Калининграде было установлено около 2,4 млн. кв. метров штукатурных систем теплоизоляции фасадов. Рынок области вырос за год на 40%. Около 95% рынка пришлось на импортные материалы. Основной объем поставок идет из Польши – материалы Kreisel, Atlas, Profit. Представлены также материалы для фасадных систем других производителей из Польши и Литвы - Alpol, Bolix, Kosbud и ряда других. Преимущественно в родном Калининграде устанавливаются система местного производителя – «Авангардстройматериалы». На диаграмме 5-11 приведены доли рынка штукатурных фасадов в Калининграде.

Диаграмма 5‑11
[image: image29.emf]Объем установки СФТК в Калининградской области.  
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Диаграмма 5‑12
[image: image30.emf]Оценка долей рынка СФТК. Калининград  2015г.
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5.5. Приволжский регион
В Приволжском регионе в прошлом году было установлено около 6,3 млн.кв.метров СФТК. Объем рынка снизился примерно на 6%. 
В регионе расположены практически все производители акриловых систем - компании «ЛАЭС» (Самара), «Классик» (Самара), «Полимер» (Самара), один из заводов «Сэнарджи» (Н.Новгород). И один местный производитель фасадной системы на цементном связующем - «Сартэксим» (Саратов). В регионе также работают заводы компаний «Хенкель Баутехник» (Ульяновск), «ЕК-Кемикал» (Н.Новгород). 
В 2015 году на Техническое свидетельство на фасадную систему получили еще несколько производителей сухих строительных смесей, расположенные в регионе – «Саратов-Волга сухие смеси» (Саратов, ТМ Organit), «ИнтерТрейд» (Нижний Новгород, ТМ Holzer Therm) и «Драймикс» (Саратов, ТМ Техно-Берг). Компании «Саратов-Волга сухие смеси» и «Драймикс» выпускали клеи для теплоизоляционных материалов и ранее
. 
По полученным данным, наибольшие площади в регионе были утеплены с использованием систем Церезит. На втором месте по объемам монтажа СФТК продукция компаний «Сартэксим».

Диаграмма 5‑13
[image: image31.emf]Объем установки СФТК в Приволжском регионе.  
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Диаграмма 5‑14
[image: image32.emf]Оценка долей рынка СФТК Приволжского региона, 2015г.
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5.6. Уральский регион

На Урале объем монтажа СФТК составил в прошлом году около 3,7 млн.кв. метров. Объем монтажа фасадных систем в регионе снизился на 8%. 

В регионе работают производства компаний «Уральские строительные смеси» (Бергауф), «Брозэкс», а также заводы компаний «Кнауф» (Челябинск), «Хенкель Баутехник» (Челябинск), «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (Свердловская обл.) и «Битекс» (Свердловская обл.).
По нашей оценке, около трети утепленных фасадов были выполнены с использованием материалов Церезит. Заметные доли на рынке занимают фасадные системы Бергауф, Капарол, Weber, Bitex и Мурексин. Доли рынка других поставщиков материалов для фасадных систем заметно меньше.

Диаграмма 5‑15
[image: image33.emf]Объем установки СФТК в Уральском регионе.  
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Диаграмма 5‑16
[image: image34.emf]Оценка долей рынка СФТК Уральского региона, 2015 г.
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5.7. Сибирский регион

В Сибирском регионе объем работ по теплоизоляции фасадов составил около 1,9 млн.кв.метров. Объемы монтажа штукатурных систем в регионе снизились на 10%.
Существенную долю рынка  региона занимает продукция компании «Хенкель-Баутехник» - более 40%. На долю продукции марки  Bitex пришлось в прошлом году около 11%. Доли других производителей заметно меньше.
Диаграмма 5‑17
[image: image35.emf]Объем установки СФТК в Сибирском регионе.  
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Диаграмма 5‑18
[image: image36.emf]Оценка долей рынка СФТК Сибирского региона, 2015 г.
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5.8. Дальневосточный регион

На Дальнем Востоке, по нашим подсчетам, объемы установки СФТК составили в прошлом году  около 150 тыс.кв.м. По сравнению с 2014 годом объемы монтажа штукатурных фасадов в регионе выросли (+15%). Емкость рынка очень небольшая, поэтому значительные колебания как в одну сторону, так и в другую, не удивительны. 
Диаграмма 5‑19
[image: image37.emf]Объем установки СФТК в Дальневосточном регионе.  
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5.9. Южный регион
В Южном регионе (включая Южный ФО, Северо-Кавказский ФО и Крым) было установлено около 3,6 млн. кв. метров штукатурных систем теплоизоляции фасадов. По нашей оценке, объемы монтажа фасадных систем в регионе выросли, как за счет замещения импортных материалов в Крыму, так и в пределах Южного региона, как мы рассматривали его ранее (ЮФО+СКФО). Темп прироста объемов в Южном ФО -8 %. Данные об объемах монтажа по отдельным регионам приведены в таблице 5-2.
На рынке региона лидируют системы Церезит (около 31% всех утепленных фасадов). Существенные объемы монтажа фасадных систем пришлись на системы Reinmann, Bitex, Капарол, Крайзель, Боларс.

Диаграмма 5‑20
[image: image38.emf]Объем установки СФТК в Южном регионе (ЮФО, СКФО и Крым).  
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Диаграмма 5‑21
[image: image39.emf]Оценка долей рынка СФТК Южного региона, 2015 г.
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Таблица 5‑2 Оценка объемов монтажа по субъектам в Южном регионе

	Регион
	Объем монтажа СФТК, тыс.кв.м.

	
	2014
	2015

	Южный ФО
	3040
	3240

	Северо-Кавказский ФО
	165
	345

	Крым
	25
	50  (920)


В отношении Крымского федерального округа нужно указать такой момент как высокая доля использования для утепления фасадов «несистемных продуктов» - клеев для теплоизоляции, которые выпускают производители ССС, не имеющих Технического свидетельства на фасадную систему. При оценке объемов установки СФТК в регионах мы учитываем компании, когда-либо получившие ТС на фасадную систему (даже если, в настоящее время действующего ТС нет). При этом у прочих компаний (производителей ССС), которые выпускают клей для теплоизоляции, доля таких продуктов невелика и, как правило, поставки «размазываются» по регионам. В отличие от ситуации в большинстве регионов, в Крыму три из четырех производителей ССС
 выпускают клеи для теплоизоляции, на которые приходится заметная доля производства, и весь объем реализуется в пределах указанного региона. В таблице  5-2 в скобках приведена оценка объема рынка СФТК региона  с учетом «несистемных» продуктов в 2015 году. В остальных федеральных округах РФ, по нашим расчетам, доля «несистемных» продуктов» не превышает 5-8%. 
6. ВЫПУСК КЛЕЕВ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Клеи для теплоизоляционных материалов или клееармирующие составы есть в ассортименте ряда производителей ССС, которые не занимались получением документации на систему теплоизоляции фасада. У нас нет уверенности, что весь объем этих материалов использовался для монтажа штукатурных фасадов, т.к. в ряде случаев указывается, что данный клей для теплоизоляции  также пригоден:
· для монтажа кафельной, керамогранитной плитки, натурального камня на нагреваемых поверхностях  - печах, каминах, теплых полах;
· для облицовки керамической, керамогранитной плиткой и натуральным камнем стен, фасадов, цоколей и полов. 
Мы учли весь объем выпуска монтажных клеев для теплоизоляции (основное назначение – приклеивание теплоизоляции, указание на это применение в названии продукта
). 

Данные о выпуске сухих строительных смесей разных групп были собраны в ходе ежегодного исследования рынка сухих строительных смесей. 
По полученным оценкам, в прошлом году в России было выпущено около 262 тыс. тонн базовых сухих смесей для фасадных систем теплоизоляции (клеевые смеси и армирующие штукатурки, без учета декоративных минеральных штукатурок) компаниями, сертифицировавшими собственную фасадную систему. И около 50 тыс. тонн клеев для теплоизоляции компаниями, которые не разрабатывали свою систему теплоизоляции (никогда не получали ТС на фасадную систему). Объемы выпуска продуктов для фасадных систем производителями сухих строительных смесей, не сертифицировавших свою фасадную систему, в 2015 году снизились в первую очередь в связи с получением двумя достаточно крупными производителями («Драймикс» и «Саратов–Волга») свидетельств на фасадные системы. Соответственно, объемы выпуска клеев для теплоизоляции этих компаний в 2014 году учтены в выпуске «прочих» производителей, а в 2015 году в группе системных материалов. 
Таким образом, по нашим расчетам, несистемных продуктов могло хватить примерно на 3,7 - 4,0 млн.кв.м. фасадного утепления. Хотя, как мы уже отметили, часть этих материалов могла быть использована не для утепления фасадов, а для монтажа теплоизоляции при других видах работ (теплоизоляция элементов печей, дымоходов, утепление перекрытий, чердаков и т.д.). 
Таблица 6‑1 Оценка выпуска материалов для фасадных систем в тоннаже
	
	Выпуск, тыс. тонн 2014 г.
	Выпуск, тыс. тонн 2015 г.
	Темп прироста в 2015 г., %

	Системные продукты (цементные клеи и клееармирующие составы)
	262
	262
	0%

	Полимерные материалы для фасадных систем
	13
	12
	-10%

	Клеи для теплоизоляции прочих производителей ССС
	50
	45
	-10%

	Всего материалов для фасадных систем
	325
	318
	-2%


Диаграмма 6‑1
[image: image40.emf]Соотношение материалов для фасадных систем с Техническим 
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Диаграмма 6‑2

[image: image41.emf]Производство материалов для фасадных систем с ТС на СФТК 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Большинство фактических данных, положенных в основу настоящей главы, получено из официальных источников (Росстат, Минстрой). Исключения будут оговорены в дальнейшем тексте. Прогнозы, напротив, выполнены, в основном, нашими силами, если иное не указано в соответствующем разделе.

7.1. Объем строительных работ

На диаграмме 7-1 показаны данные об объемах и динамике строительных работ. Данные об объеме работ приведены в фактических ценах, приросты даны в сопоставимых ценах. Прогноз на 2016 год выполнен в ценах 2015 года.
В 2015 году объем строительных работ в сопоставимых ценах уменьшился на 7% по отношению к 2014 году. Данные об объемах и динамике строительных работ в регионах РФ приведены в таблице 7-1.

Диаграмма 7‑1
[image: image42.emf]Объем строительных работ в России
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По нашему мнению, приведенные данные можно рассматривать как оценку объема строительных работ «снизу», тогда как реальная емкость рынка несколько больше. Предоставляемым официальной статистикой оценкам объема работ вполне можно доверять применительно к деятельности крупных подрядных организаций, возводящих жилые и нежилые здания, компаний, занятых в дорожном строительстве и других финансируемых из бюджета подотраслях. Что касается субъектов малого предпринимательства, занятых ремонтно-отделочными работами, строительством индивидуальных домов и т.п., то их деятельность, по-видимому, существенно недооценивается Росстатом.

Доли федеральных округов в общем объеме строительных работ в России в 2015 году показаны на диаграмме 7-2. Лидируют по этому показателю Приволжский ФО, на долю которого пришлось 19% от общего объема заработанных в строительной отрасли денег, а также Москва и Московская область (17%). 

Снижение строительной активности зафиксировано почти во всех федеральных. Наименьший спад в Центральном ФО (включая Москву и область -0,9%). Положительный темп прироста в Северокавказском и Крымском федеральных округах. Самый заметный спад продемонстрировал Южный ФО (-16,4%).

Диаграмма 7‑2
[image: image43.emf]Доли регионов в объеме строительных работ в 2015 году
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Таблица 7‑1 Объемы и динамика строительных работ в регионах РФ*

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016 янв-июнь

	Россия, всего**, 
млрд. руб.
	4454,2
	5140,3
	5714,1
	6019,5
	5981,7
	5835,5
	2288,5

	Прирост, %
	5
	5,10
	2,50
	0,10
	-4,50
	-7,0
	-5,7

	Центральный ФО, 
млрд. руб.
	1159,7
	1270,5
	1418,0
	1491,1
	1509,1
	1373,4
	607,4

	Прирост, %
	4,2
	-1,2
	2,2
	-1,2
	2,2
	-0,9
	-0,6

	Северо-Западный ФО, 
млрд. руб.
	679,9
	730,9
	783,4
	781,6
	805,0
	738,6
	350,8

	Прирост, %
	8,4
	-1,7
	-1,9
	-5,3
	-3,0
	-9,5
	8,2

	Южный ФО, 
млрд. руб.
	449,7
	561,1
	628,9
	734,1
	559,3
	460,5
	135,8

	Прирост, %
	21,0
	14,9
	3,9
	11,9
	-18,8
	-16,4
	-21,2

	Северо-Кавказский ФО,
млрд. руб.
	138,7
	163,1
	184,2
	198,0
	219,6
	247,4
	58,9

	Прирост, %
	1,3
	6,7
	5,7
	3,6
	11,5
	5,1
	-6,1

	Приволжский ФО, 
млрд. руб.
	686,1
	811,9
	1010,6
	1105,0
	1132,2
	1062,8
	416,8

	Прирост, %
	6,4
	8,3
	13,6
	2,4
	1,8
	-4,6
	-4,7

	Уральский ФО, 
млрд. руб.
	578,9
	638,1
	708,9
	699,5
	703,7
	606,8
	286,1

	Прирост, %
	5,5
	-0,8
	1,6
	-7,5
	-4,8
	-13,2
	-5,6

	Сибирский ФО, 
млрд. руб.
	411,4
	510,2
	596,5
	607,0
	598,3
	534,3
	230,5

	Прирост, %
	9,3
	11,5
	7,0
	-2,8
	-4,4
	-14,6
	-4,5

	Дальневосточный ФО, 
млрд. руб.
	339,8
	401,1
	383,6
	343,5
	320,0
	300,5
	129,6

	Прирост, %
	10,6
	8,2
	-9,4
	-13,4
	-12,4
	-6,9
	-6,6

	Крымский ФО 

млрд. руб.
	
	
	
	
	
	4,5
	3,1

	Прирост, %
	
	
	
	
	
	15,9
	43,4


*Объем в фактических ценах, приросты в сопоставимых ценах.

**Сводные итоги по Российской Федерации включают объем работ, не наблюдаемых прямыми статистическими методами на федеральном уровне, не распределенных по субъектам Российской Федерации.
7.2. Жилищное строительство

В 2014 году в России был достигнут рекордный после предкризисного 2007 года прирост объемов сданного жилья. Объем сдачи жилья превысил показатель 2013 года почти на 20%. В 2015 году было сдано чуть больше жилья, чем в 2014 году (+1,3%). За первое полугодие 2016 года объемы сдачи жилья снизились на 12,8%. Учитывая, что к концу года темпы ввода жилья, обычно, ускоряются, по итогам года можно ждать чуть меньшей величины спада.  Данные по объемам и динамике ввода жилья в 2009-2015, в первой половине 2016 г., а также прогноз на 2016 г. приведены на диаграмме 7-3.
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В 2009-2014 годах на долю индивидуальных застройщиков приходилось не менее 43% от общего объема ввода жилья. В 2015 году индивидуальными застройщиками было введено 35,2 млн. м2. Объемы строительства жилья индивидуальными застройщиками снизились, в то время как ввод «многоэтажного» жилья вырос (+5%). Доля индивидуального жилья составила 41%. 
Данные об объемах и динамике ввода индивидуального жилья, а также показатели сдачи многоэтажного жилья приведены в таблице 7-2. 

На диаграмме 7-5 приведены доли регионов в объеме ввода жилья. Данные об объема приведены в таблице 7-2.
Таблица 7‑2 Данные об объемах и динамике ввода малоэтажного и многоэтажного жилья.

	
	Всего, млн. м2
	Прирост/ спад, %
	Многоэтаж-ные дома*, млн. м2
	Прирост/ спад, %
	Ввод жилья индивидуаль-ными застройщика-ми**, млн. м2
	Прирост/ спад, %

	2009
	59,9
	-7%
	31,3
	-15%
	28,5
	4%

	2010
	58,4
	-2%
	32,9
	5%
	25,5
	-11%

	2011
	62,3
	7%
	35,5
	8%
	26,8
	5%

	2012
	65,7
	6%
	37,4
	5%
	28,4
	6%

	2013
	70,5
	7%
	39,8
	7%
	30,7
	8%

	2014
	84,2
	19%
	47,9
	20%
	36,3
	18%

	2015
	85,3
	1%
	50,1
	5%
	35,2
	-3%

	2016 январь-май
	24,7
	-13%
	13,8
	-1%
	10,9
	-24%

	2016 (прогноз)
	76,8
	-10%
	45,3
	-10%
	31,5
	-11%


*Расчетные данные, полученные путем вычитания объемов индивидуального жилья, которое по нашему мнению может служить более или менее точным показателем ввода малоэтажного жилья, из общего объема ввода.
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Таблица 7‑3 Объем строительства жилья в регионах

	
	Ввод в действие жилых домов

(млн. квадратных метров общей площади)

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Всего РФ
	58,4
	62,3
	65,7
	70,5
	84,2
	85,3

	Центральный (без Москвы и МО)
	7,8
	8,0
	8,5
	9,7
	12,4
	12,0

	Москва и МО
	9,7
	10,1
	9,7
	10,6
	13,2
	13,5

	Северо-Западный (без СПб и Лен.обл.)
	1,9
	2,0
	2,1
	2,4
	3,7
	3,7

	С-Петербург и Лен.обл.
	3,7
	3,8
	3,7
	3,9
	5,3
	5,4

	Южный
	6,8
	6,9
	7,9
	7,7
	9,2
	9,0

	Северо-Кавказский
	3,0
	3,2
	3,7
	4,1
	5,0
	5,0

	Приволжский
	12,4
	13,6
	14,2
	15,3
	16,9
	16,9

	Уральский
	4,8
	5,5
	6,4
	6,6
	8,0
	7,9

	Сибирский
	6,6
	7,2
	7,4
	8,0
	8,9
	9,4

	Дальневосточный
	1,6
	1,9
	2,0
	2,2
	2,4
	2,2

	Крым
	
	
	
	
	
	0,4


Диаграмма 7‑5
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7.3. Нежилое строительство

По официальным данным ввод в эксплуатацию зданий нежилого назначения в 2015 году составил около 33,2 млн. м2 общей площади. Снижение ввода по сравнению с 2014 годом составило 3%. По итогам первого полугодия текущего года объемы ввода нежилых зданий составили 9,8 млн. м2. 
В совокупном объеме ввода зданий нежилого назначения в 2015 году наибольшую долю занимают коммерческие объекты (37%). На долю промышленных объектов и зданий сельскохозяйственного назначения пришлось 13 и 15% соответственно. Эти данные проиллюстрированы на диаграмме 7-7. По сравнению с 2014 годом значительных перераспределений долей по типам зданий не произошло. 

Диаграмма 7‑6
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Диаграмма 7‑7
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� Системы фасадные теплоизоляционные композиционные по ГОСТ Р 53785-2010


� Техническое свидетельство на систему теплоизоляции фасада, подтверждающее пригодность продукции для применения в строительстве, выдается Министерством строительства и ЖКХ России (Минстрой), организацию и проведение работ по подготовке технических свидетельств осуществляет ФГУ «Федеральный Центр технической оценки в строительстве»


� В т.ч. выпускаются плиты из стеклянной ваты, предназначенные для штукатурных систем теплоизоляции фасадов. Теплоизоляционные плиты из стекловолокна применяются на фасадах редко. Как и в случае с компанией «Кнауф» комплектация объектов теплоизоляцией своей же марки, как правило, не осуществляется.


� Указан год выхода на рынок теплоизоляционной системы. Некоторые компании работали и ранее указанного срока, как правило, занимаясь фасадными работами и продвигая систему другого производителя. По поводу стажа работы должны отметить, что в России рынок систем теплоизоляции стал развиваться в 1996-1998 годах, поставки материалов до этого времени были нерегулярными и в очень небольших объемах.


� Указан год выхода на рынок теплоизоляционной системы. Некоторые компании работали и ранее указанного срока, как правило, занимаясь фасадными работами и продвигая систему другого производителя.


� Без учета Калининграда, рынок Калининграда рассмотрен отдельно в разделе «Регионы»


� Наименование фасадных систем штукатурного типа по ГОСТУ 53785-2010. Далее по тексту СФТК. При проведении расчетов учитывали данные от компаний, разработавших систему теплоизоляции фасада, и продвигающих ее под собственной торговой маркой. В некоторых случаях строительные фирмы утепляют фасад с использованием штукатурных, армирующих и клеевых составов разных фирм, которые принципиально подходят для данных видов работ, но не прошли совместные тесты и испытания. В этих случаях мы говорим о применении «самодельной» системы


� Эту оговорку можно отнести к системам Кнауф, БИРСС, ТермоКрепс, Бергауф, Вебер-Ветонит и ряду других.


� Стоит отметить, что приводимые данные являются приблизительной оценкой ситуации, т.к. учитываемый Росстатом объем ввода жилья «за счет индивидуальных средств населения» ни в коем случае не является аналогом выделенного нами сегмента малоэтажного частного строительства.


� Объемы монтажа теплоизоляционных систем в предыдущие годы скорректированы с учетом выпуска материалов указанными производителями.  


� «Аквалит», «Бахчисарайский завод сухих смесей», «АРТ», «Строительные технологии»


� Плиточные клеи универсального вида, которые помимо приклеивания керамической плитки и камня пригодны для приклеивания в т.ч. плотных теплоизоляционных плит не учитывались.


� 2013 год выпуск клеев для теплоизоляции без учета крымских  производителей ССС, 2014 год с учетом выпуска производителей в Крымском ФО.





